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Приложение №3 к Информационной карте процедуры закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Общие требования

	Предметом закупки является закупку брендинга филиала Гянджа со специальным дизайном в ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)

	Перечень товаров

	№
	Наименование товара
	Характеристика
	единица измерения
	количество

	1
	Рекламная вывеска
	Объёмные световые буквы, установленные на каркасе из алкопана Боковые части букв и логотипа должны быть выполнены из нержавеющей стали, лицевая поверхность из  оргстекла.Размер 240 см в длину и 57 см в высоту. соответствовать утверждённому дизайн-макету
	Штук
	4

	2
	Валютное табло
	Металлическая каркасная конструкция с установленными элементами из органического стекла и виниловой плёнки соответствующего цвета; логотип и надписи без подсветки; табло для отображения обменного курса с двух сторон на белых LED-модулях P10 с возможностью централизованного управления через локальную сеть посредством Ethernet кабеля.Размер 100 см в длину и 90 см в высоту. соответствовать утверждённому дизайн-макету
	     Штук
	1

	3
	Кронштейн
	Двусторонняя световая рекламная вывеска флажкового типа с объёмными световыми буквами и логотипом, боковые части которых выполнены из металла, а лицевая поверхность — из о оргстекла. Конструкция должна обеспечивать равномерную внутреннюю LED-подсветку букв и логотипа с обеих сторон.Размер 70 см в длину и 70 см в ширину. соответствовать утверждённому дизайн-макету
	    Штук
	1

	4
	Настенное Лого ВТБ
	Объёмные несветовые буквы и логотип, изготовленные из нержавеющей стали с окрашиванием поверхности в синий цвет; элементы цианового цвета (код 835) должны быть выполнены из оргстекла в соответствии с утверждённым дизайн-макетом.Размер 100 см в длину и 35 см в высоту. соответствовать утверждённому дизайн-макету
	     Штук
	2

	5
	Лого для стола ресепшн
	Объёмные несветовые буквы и логотип, изготовленные из нержавеющей стали, без внутренней подсветки. соответствовать утверждённому дизайн-макету
	    Штук
	1

	6
	Настольная нумерация
	Настольная двусторонняя табличка с номером, изготовленная из прочного материала, с круглым синим основанием и лицевой панелью, белой вертикальной опорой и белым объёмным номером; конструкция должна быть устойчивой, иметь гладкую поверхность и соответствовать утверждённому дизайн-макету.Нумерация от 1 до 15. соответствовать утверждённому дизайн-макету
	     Штук
	15

	7
	Контрольная табличка (информационная панель о ведение видеосьемки)
	Контрольная табличка, изготовленная из прочных и износостойких материалов, с нанесением соответствующих надписей и обозначений, согласно утверждённому дизайн-макету; поверхность должна быть ровной, надписи — чёткими и устойчивыми к истиранию. Размер 33 см в длину и 12 см в высоту. соответствовать утверждённому дизайн-макету
	    Штук
	2

	8
	Реставрация1 Постер
	Обклейка рамочных частей постеров виниловой плёнкой серого цвета с обеспечением ровного нанесения, отсутствия пузырей, складок и видимых дефектов. соответствовать утверждённому дизайн-макету
	     Штук
	3

	9
	Настенная табличка
	Изготовление и монтаж наддверной информационной таблички с наименованием отдела согласно утверждённому дизайн-макету. Задняя сторона таблички должна быть  самоклеящегося слоя и  без видимых следов клея; крепление должно обеспечивать аккуратный внешний вид без видимых элементов фиксации с обратной стороны. Поверхность и края должны быть ровными, без дефектов. соответствовать утверждённому дизайн-макету
	      Штук
	2

	10
	Стикер режима работы на двух языках
	Изготовление стикеров с указанием режима работы организации методом полноцветной печати на прозрачной плёнке с клеевым слоем на лицевой стороне (для внутреннего монтажа на стеклянную поверхность с отображением информации с внешней стороны); изображение и текст должны быть зеркально отпечатаны, обеспечивать правильное отображение снаружи, быть устойчивыми к выцветанию и соответствовать утверждённому дизайн-макету.Размер 40 см в длину и 40 см в ширину. соответствовать утверждённому дизайн-макету
	     Штук
	2

	11
	Нумерация Кассы
	Изготовление и монтаж информационной конструкции для нумерации кассовых окон в виде синей горизонтальной панели с белыми цифровыми обозначениями, выполненной из прочных материалов, с гладкой поверхностью и качественной отделкой; конструкция должна быть разделена на отдельные секции с нанесением номеров согласно утверждённому дизайн-макету и обеспечивать надёжное крепление над кассовыми окнами. Подсветка не предусматривается. соответствовать утверждённому дизайн-макету
	   Штук
	2

	12
	Печать постеров
	Печать постеров.Размер 84 см в длину и 119 см в высоту. соответствовать утверждённому дизайн-макету
	      Штук
	3

	13
	Настольные таблички для сотрудников
	* Материал: алюминиевый профиль с пластиковыми торцевыми заглушками.
[bookmark: _GoBack]* Цвет: тёмно-синий корпус, чёрные торцы.
* Конструкция: устойчивая настольная, со сменной информационной вставкой. соответствовать утверждённому дизайн-макету
	      Штук
	15

	14
	фоторелье
	Сенсор для регулирования света в дневное и вечернее время
	     Штук
	2

	15
	Нити постеров
	Специальные прозрачные нити для подвешивания постеров, обеспечивающие надёжную фиксацию и визуально незаметное крепление. Материал должен быть прочным, устойчивым к растяжению и обеспечивать аккуратное размещение постеров без видимых элементов подвеса.
	     Штук
	            3

	16
	Доставка и установка в городе Гянджа
	Доставка и установка в городе Гянджа
	     услуга
	1

	Важные примечания
1. Исполнителю необходимо провести осмотр филиала «Аджами» с целью изучения существующих рекламных и информационных конструкций, используемых материалов, цветовых решений и особенностей исполнения. С кронштейном можно ознакомиться в головном офисе Банка. Изготовление новых конструкций должно быть выполнено максимально идентично существующим образцам, с соблюдением размеров, дизайна, материалов и качества исполнения.
2. Исполнителю необходимо провести осмотр филиала «Гянджа» для уточнения фактических размеров, мест установки рекламных и информационных конструкций, а также особенностей поверхностей и условий монтажа, а также технических моментов. Все необходимые замеры должны быть произведены исполнителем непосредственно на объекте до начала изготовления конструкций.
Реставрация Постер1-Постеры будут забираться у нас со склада

	Ссылка: С дизайном можете ознакомиться по данной ссылке -  https://disk.yandex.ru/d/JAqD3JF1hK7J7A

	Адреса и срок поставки товара

	Срок доставки товаров и доставки: максимальный срок – 12 рабочих дней, минимальный – 10 рабочих дней.
Условия оплаты: 100% оплата после получения товара.
Указанный объем является ориентировочным. Банк не несет обязательств по закупке всей указанной продукции.
Адрес поставки: Азербайджанская Республика, город Гянджа, ул.Джавадхана 30

	Требования к качеству

	Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, находиться в оригинальной заводской упаковке производителя. 




